Primo 2 ST (DIBt)

Anschlagpunkt Primo 2 ST, Edelstahl, 3 Pers. Einzelanschlagpunkt für Stahl min. S235, min. 3 mm, 2 Befestiger, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt. Anschlageinrichtung als Einzelanschlagpunkt für maximal 3 Personen oder als Systemkomponente in einem Seilsystem, für Montageuntergründe aus Stahl. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt. Leitfabrikat: Primo 2 ST für Stahl mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (Z14.9-710) Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) einer Anschlageinrichtung Primo 2 ST bestehend aus:  
- Grundplatte: 100 x 200 x 5 mm  
- Rohr: 20 x 3 mm  
Material: komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A)  
  
Höhe / Dachaufbau: '……….' mm  
- 300 / bis 100  
- 400 / bis 200  
- 500 / bis 300  
- 600 / bis 400  
- 700 / bis 500  
- 800 / 100 bis 600  
- 900 / 200 bis 700  
- 1.000 / 300 bis 800  
  
Befestigung:  
- Befestigung mit Maschinenschrauben  
- Montageuntergrund: Stahl min. S235  
- Bauteildicke: min. 3 mm  
- Anzahl Befestiger: 2 Maschinenschrauben  
- Befestiger: M16-A2-70  
  
Leitfabrikat: Primo 2 ST  
  
Angebotenes Fabrikat: '..........'  
Bezugsquelle:  
Sicherheitskonzepte Breuer GmbH  
Broekhuysener Str. 40  
47638 Straelen  
Tel.: +49 2834 462 96 60  
Fax: +49 2834 462 96 69  
info@sicherheitskonzepte-breuer.com

