Primo 5 ST (statische Berechnung)

Anschlagpunkt Primo 5 ST, Edelstahl, 2 Pers. Einzelanschlagpunkt für Stahl min. S235, min. 3 mm, Einlochmontage, statisch berechnet. Anschlageinrichtung als Einzelanschlagpunkt für maximal 2 Personen oder als Systemkomponente in einem Seilsystem, für Montageuntergründe aus Stahl.  
Leitfabrikat: Primo 5 ST für Stahl mit statischer Berechnung. Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) einer Anschlageinrichtung Primo 5 ST bestehend aus:  
- Gewindestange  
Material: komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A)  
  
Befestigung:  
- Befestigung mit Gewindestange  
- Montageuntergrund: Stahl min. S235  
- Bauteildicke: min. 3 mm  
- Anzahl Befestiger: 1 Gewindestange  
- Befestiger: M16-A2-50  
  
Leitfabrikat: Primo 5 ST  
  
Angebotenes Fabrikat: '..........'  
Bezugsquelle:  
Sicherheitskonzepte Breuer GmbH  
Broekhuysener Str. 40  
47638 Straelen  
Tel.: +49 2834 462 96 60  
Fax: +49 2834 462 96 69  
info@sicherheitskonzepte-breuer.com

